РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН
КОНЬШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

 23 декабря   2013года                                                                       №   21                                                                                             

с.Коньшино
	Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем                                                коммунальной инфраструктуры Коньшинского сельского поселения на 2014-2024г.г.»


                                         РЕШИЛ:
          1. Утвердить Программу « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Коньшинского сельского поселения Верховского  района Орловской области на 2014 -2024 г.г.» (прилагается)

2. Установить, что указанные объёмы финансирования ежегодно корректируются в соответствии с утверждённым бюджетом на очередной календарный год»

Глава Коньшинского сельского поселения:                           В.А.Корогодина

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 

         К решению Коньшинского с\Совета народных депутатов

          № 21   от « 23 » декабря  2013 года  

                                           Муниципальная программа 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Коньшинского сельского поселения на 2014-2024 годы»

  
СОДЕРЖАНИЕ:

	 

	1. Паспорт Программы

	2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

	3. Перспективы развития  Коньшинского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

	4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

	5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

	6. Социально –экономические последствия от выполнения программы

	7. Управление программой


 

 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  Коньшинского сельского поселения на 2014-2024годы»

 

1. Паспорт Программы

 

	Наименование Программы
	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктурыКоньшинского сельского поселения на 2014-2024 годы»

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-Фз «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011  г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Муниципальный заказчик Программы
	 

Администрация  Коньшинского сельского поселения

	Основной разработчик Программы
	 

Администрация   Коньшинского сельского поселения

	Основная цель Программы
	Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в Коньшинском сельском поселении с 2014 по 2024 годы.

	Основные задачи Программы
	Определение перспективной потребности населенияКоньшинского  с\поселения Верховского  района, объектов нового строительства в коммунальных ресурсах  

	Важнейшие целевые показатели программы
	Определение критериев доступности для населения коммунальных услуг, показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективных нагрузок, величин новых нагрузок, показателей качества поставляемого коммунального ресурса, показателей степени охвата потребителей приборами учета, показателей надежности по каждой системе ресурсоснабжения, показателей эффективности производства и транспортировки ресурсов, показателей эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса

	Сроки и этапы реализации Программы
	2014-2024 года

	Объемы и источники финансирования Программы
	Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет района, местный бюджет поселений, финансовые средства инвесторов

	 
	


2. Характеристика существующего состояния и проблем коммунальной инфраструктуры поселения
        Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории Коньшинского сельского поселения по производству товаров, оказанию услуг в сферах:
Электроснабжения -2 филиал ОАО « МРСК» Центра – Орелэнерго, «ОО                       ИНТЕР РАО – Орловский Энергосбыт»
Газоснабжения – 2 ( ОАО « Газпром Газораспределение» филиал в Орловской области»
000 «Газпром Межригионгаз Орел»

Водоснабжения –1
Водоотведения - 0

Теплоснабжения – автономно
     Жилищный фонд Коньшинского сельского поселения (2014) – 203 дома, общая территория муниципального образования  – 71.62 тыс. кв.м.: частный жилищный фонд – 10тыс.124 кв.м.многоквартирные(блокированной застройки) 5 домов, 12 квартир общей площадью – 0,541 тыс. кв.м.
  Многоквартирные (блокированной застройки) 4 дома 1980 г. постройки, 1дом- 1940года постройки.  Индивидуальный жилищный фонд состоит: из деревянных домов (150 кв.м), кирпичных – 9тыс 343 .кв.м. Остальные смешанные . .В 2 населённых пунктах газовое отопление, а в остальных печное отопление.                                                                       

      В шести  н. п. функционирует  водопровод, д. Сидоровка, д.Алексеевка водопровод построен в 1976 году , д. Малый Кривец – 1970год, д. Свидеровка, хутор-Архангельский-1980год, с.Коньшино-1978год.                     

      На территории поселения  источником питьевого водоснабжения являются подземные воды. Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок - 30 штук , пожарных гидрантов- 1, артезианских скважин -5, глубина скважин варьируется от 70до 110 м, водонапорных башен -5 штук: объемом д. Свидеровка - 13  куб м. , д. Сидоровка – 31куб.м.,д.Малый Кривец-32 куб.м.,хутор-Архангельский -30куб.м., с.Коньшино-37 куб.м.протяженность сетей всех водоводов- 10км150м. Диаметр сети  100 мм, материал  асбест. Качество питьевой воды соответствует  Сан ПиН 2.1.4.1074-01.                                                                                       Основным оборудованием являются  погружные насосы . Среднесуточное  водопотребление на 1 человека в сутки составляет в среднем – от 110 л/сут на чел. Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и противопожарных нужд .
        Система канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в индивидуальные выгребы с последующим вывозом специальной техникой. . Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается с помощью  наемной техники, а именно путем  вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость  коммунальных услуг. Поскольку отсутствует система санитарной очистки территории на перспективу необходимо устройство усовершенствованной свалки твердых бытовых отходов, единой для всей территории сельских поселений Верховского района.
Электроснабжение потребителей  Коньшинского сельского поселения осуществляется  по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанций ПС 35/10-6  кВ п « Русский Брод». Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10, 6 кВ и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции (ТПП) 10/6/0,4 кВ (в количестве 13 шт, присоединенной мощностью- 3901 тыс.кВа)
         В  Коньшинском сельском поселении теплоснабжение социально-значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроено-пристроенных котельных. В качестве топлива используется в основном газ.  Котельная                       сельского клуба работает на угле. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе. Кроме этого имеется и печное отопление.

         В настоящее время газоснабжение Коньшинского сельского поселения развивается на базе природного газа от АГРС «Русский Брод». Газифицированы 2 населённых пункта, 13 н.п.имеют печное отопление.  На территории поселения проходят сети высокого  и низкого давления. Протяженности газопроводов составляет: 5,735
-----------низкое давление- 5,735 км;

------------высокое давление-1, 535 км

 3    Перспективы развития Коньшинского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
 Коньшинское сельское поселение расположено на окраине Верховского муниципального района Орловской области. Поселение граничит с тремя сельскими поселениями ,  а именно: на севере – с Васильевским с\п, на востоке – с Краснозоренским р-ном, на юге – с Русско-Бродским с\п, на юго-западе -с Теляженским с\п.                                                                                         

            Сложившаяся планировочная структура Коньшинского сельского поселения представляет собой 15 населенных пунктов. Общая площадь территории муниципального образования составляет – 71,62 га. Общая численность населения  по состоянию  01.01.2014 года составляет 417 человек.  По территория поселения  протекает река Любовша.  По территории поселения проходит  автомобильная дорога обшего пользования регионального значения.  Через западную границу проходит железная дорога  Орел-Ливны.   
      Административным центром Коньшинского  сельского поселения является с.Коньшино Расстояние до административно-территориального центра района – пгт Верховье – 28 км
В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно-упорядоченную структуру.
В центре населенного пункта сформировался общественный центр, где разместились: здание администрации, МБОУ « Коньшинская основная ОШ» с количеством учащихся - 25,  узел связи, сельский клуб на 150 мест, библиотека,  в с.Коньшино  1 магазин, 2 выездные автолавки,  здание ФАПа. 
Жилая застройка представлена большинством усадебных одноквартирных домов, а также  4 дома  многоквартирных (блокированной застройки)
Благоустройство территории недостаточное, дороги  имеют грунтовое покрытие.
Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации

          4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.                                     
 Население и демографический потенциала
Численность населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития поселения. 

Численность населения в целом по сельскому поселению по данным статистики  на 2014 год составляет 417 человека. 
Сложившаяся  миграция 

в границах  Коньшинского  сельского поселения

Таблица  № 1

 
	показатели 
	2011
	2012
	2013

	Численность населения на 1.01.
	 462
	447
	 434

	Родилось  «+»
	     -
	     -
	    -

	Умерло  «-»
	5
	6
	7

	Естественный прирост населения (+), убыль(-)
	   - 5
	- 6
	-7

	Прибыло «+»
	     -
	      -
	     -

	Убыло «-»
	 1
	  10
	  9

	Миграционный прирост (+), убыль(-)
	-1
	 -10
	 -9

	Общий прирост (убыль) населения
	- 6
	- 16
	-16

	Общий коэффициент рождаемости, промилле
	 0
	  0
	  0

	Общий коэффициент смертности, промилле
	  1,08
	   1,3
	  1,6


Общие тенденции сложившейся демографической ситуации, характеризующиеся спадом рождаемости и увеличением смертности с 1990 годов, привели к резкому падению естественного прироста и к депопуляции населения (уровень смертности превысил уровень рождаемости). За период с 2011г по 2013 г численность населения уменьшилось на 38 человек
На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения различных программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. Современная демографическая ситуация в Коньшинском сельском поселении характеризуется хроническими процессами естественной убыли, с показателями воспроизводства, не обеспечивающими простого воспроизводства населения, старением населения, утратой демографического потенциала. Для улучшения демографической ситуации в Коньшинском сельском поселении требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие.
Создание условий для ведения здорового образа жизни

Укрепление репродуктивного здоровья населения, детей подростков, сокращения уровня смертности.

Повышение уровня рождаемости

Укрепление института семьи, поддержка материнства и детства
Механическое движение населения характеризуется отрицательным сальдо. Следует отметить  не только мгновенный, но и отложенный эффект миграционного оттока. Миграционная активность в основном свойственна трудоспособному населению. В настоящее время продолжается убыль сельского населения за счет миграции сельской молодежи в Москву. Основные причины этого- экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для  большинства сельской молодежи решать вопросы трудоустройства, жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи в сельском поселении нельзя устойчиво развивать  сельские территории. Сложившаяся в поселении демографическая модель воспроизводства населения является крайне неблагополучной для дальнейшего развития территории.

   Показатели естественного  и миграционного движения населения  в расчете на 100 жителей ( по состоянию на 2013г)                                                      Таблица№2
	Сельское поселение
	рождаемость
	Смертность
	Естественный прирост
	Миграционное сальдо

	Коньшинское
	         0
	     7
	- 7
	-9


                                     Трудовые ресурсы
 Миграционные процессы за последние 5 лет отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 30 % от общей численности населения  Коньшинского сельского поселения.
Надо отметить, что в поселении, как и во всем районе, существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников работающих без оформления трудовых отношений с работодателем достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживании, в сельском  поселении 
Таблица  № 3
	 
	Показатели
	Численность

чел.

	 
	Трудовые ресурсы
	213

	 
	Из них занято:
	 

	 
	-
	в сельском хозяйстве
	15

	 
	-
	предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки
	  3

	 
	- 
	здравоохранение
	  2

	 
	-
	образование
	 17

	 
	-
	культурно-бытовое обслуживание
	  4

	 
	-
	административные и финансовые учреждения
	 9

	 
	ИТОГО: занятых трудовой 

         деятельностью
	50

	 
	Трудоспособное население, не занятое в производстве
	       62

	 
	Учащиеся студенты
	41

	 
	Трудоспособное население, выезжающее на работу в город
	60

	
	
	

	
	
	


На территории Коньшинского сельского поселения действуют   крестьянско - фермерские хозяйства, занимающиеся растениеводством,  и личным подсобным хозяйством А также на землях сельхозназначения  работают инвесторы: ЗАО « Орёл –Агроюг» Действующие сельскохозяйственные предприятия располагают необходимой техникой для сельскохозяйственного производства, однако главной проблемой развития производства остается существенный износ основных фондов. Данная проблема может быть решена путем реализации федеральных, областных, ведомственных и муниципальных программ по развитию АПК. Главной проблемой  является безработица внутри поселения, что стимулирует поиск трудоспособным населением за пределами муниципального образования. В целом территория поселения может быть использована для производства как растениеводства так и животноводства.  

          Сельхозугодия  располагаются в основном на землях содержащих повышенное содержание чернозема- более 90%, при этом наряду с выщелоченными черноземами большой удельный вес занимают типичные черноземы, что выделяет эту зону в качестве наиболее ценной по свойствам почвы(содержание гумуса от 5,5-8%) что предопределяет ее сельскохозяйственный профиль. При внедрении технологий основанных на минимальном использовании ручного труда  сельскохозяйственные производства на территории поселения могут быть обеспечены собственными трудовыми ресурсами.                                                                                                                          

           На территории поселения имеются объекты социальной инфраструктуры. К учреждениям  социальной инфраструктуры относятся  учреждения образования, здравоохранения, учреждения культуры, предприятия торговли, предприятия связи. В систему образования Коньшинского сельского поселения входит  МБОУ « Коньшинская ОШ», с количеством обучающихся – 25 человек. Для школьных учреждений принят радиус доступности -4км (в соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»).                                        

        К основным объектам здравоохранения в Коньшинском сельском поселении относится ФАП. На территории поселения имеются один ФАП:  Коньшинский ФАП.  Оценка обеспеченности учреждений здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования .Доступность амбулаторно-поликлинических учреждений в сельском поселении принимается в пределах 7000 м.
К первому уровню обслуживания товарами повседневного спроса  в Коньшинском сельском поселении относится магазин. На территории функционирует 1 магазин смешанных товаров на центральной усадьбе. По территориальному принципу  для данных учреждений  обслуживания в сельских поселениях следует размещать  из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 1ч 30 минут (2,5-3км) 
  
Система водоснабжения
            Проектные решения водоснабжения Коньшинского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности и на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.                                                                            Система водоснабжения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная- по назначению, кольцевая-по конструкции. Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технические нужды производственных мероприятий, на пожаротушение.
                    Расходы воды питьевого качества в существующем жилом секторе   Таблица№4
	Наименование потребителей
	Население тыс. чел
	Норма водопотребления

л/сут.чел
	Расходы воды м3/сут

	
	
	
	Средне-

суточные
	Максимально- суточные

К=1.2

	Коньшинское  с/п
	       0,321
	            260
            
	    11,566

	    13,879

	Поливочные нужды
	     0,321
	           200
	 45068

	  54082


                                Суммарный расход воды .Расчетный срок                     Таблица№5
	Наименование потребителей
	Среднесуточный расход воды    м3/сут
	Максимальный суточный расход воды  м3/сут

	Коньшинское  сельское поселение , население (434чел)
	               11,566
	             13,879

	Поливочные нужды
	              45068
	             54,082 

	Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население, прочие расходы (10%)

ИТОГО:
	                5,408
     56,639
	             6,490
             74,451


Расходы воды на поливку улиц, проездов,  площадей и зеленых насаждений определены по норме 200 л/сут.чел.  на расчетный срок. Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности , прочие расходы приняты в размере 10% от расходов воды на нужды населения . Расходы воды для нужд наружного пожаротушения, принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84 .                                    На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов g=2,5л/с. Расходы на внутреннее пожаротушение приняты 10л/с.                                                Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа расход воды в сутки будет 567 куб.м/сут.  На территории необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды..                                                           Источником водоснабжения,  являются подземные воды.. В связи с увеличением жилого фонда и ростом населения необходимо будет реконструировать и расширять существующие водозаборные сооружения. Изношенность водопроводных сетей в настоящее время достигает 90 %, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, а с ростом увеличения жилого фонда проложить новые водопроводные сети. При выполнении комплекса мероприятий, а именно, реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%
Проектные предложения

1. Обустройство санитарной зоны водозаборов

2. Сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб

3. Установка водомеров на вводах водопровода

4. Реконструкция существующих водоводов с использованием новых современных технологий.

5. Все объекты водоснабжения оборудовать системой автоматического управления и регулирования

6. Произвести реконструкцию существующих  водозаборов, с учетом увеличения их производительности.

7. Рекомендуется осуществлять прокладку новых водопроводов 
                                        Система водоотведения
           В связи с отсутствием на территории сельского поселения системы централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых  стоков, канализационную систему поселения рекомендуется предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные  сооружения, а дождевой и талой воды стоки собираются и отводятся отдельной системой, на собственные очистные сооружения. Расчетные расходы сточных вод как и расход воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом , в соответствии со СНиП 2.04.03.-85, удельные нормы водоотведения принимаются  равными нормами водопотребления, без учета полива. Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока Проектные предложения

1. Проектирование и строительство системы ливневой канализации и сооружений по очистке поверхностного стока
2.Проектирование и строительство системы канализации и сооружений по очистке бытового стока

3.Канализование проектируемых объектов соцкультбыта. 

Электроснабжение
Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей на перспективу определены по удаленным показателям в соответствии с « Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.185-94 с учетом  пищеприготовления  на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составляет 421 кВт.ч год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 %в год                                                                                                                                
Таблица №6
	Наименование потребителей
	Численность населения (тыс.чел.)
	Годовое потребление электроэнергии (кВт. час)

	
	Всего:
	Сохраняемый ж/ фонд
	Новое строительство
	

	Жилищно-коммунальный сектор
	434
	   203                 


	    -
	       182714

	с/х предприятия, прочие потребители и соцкультбыт
	-
	-
	-
	    Нет данных

	Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций(20%)
	-
	-
	-
	     36542

	Всего по населению
	-
	-
	-
	      219256

	С учетом коэф совмещения максимумов нагрузок К=0,8
	-
	-
	-
	        730856


Годовое потребление электроэнергии составляет 730856 тыс кВт.час.  Потребность в электроэнергии объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать , по мере реализации на них инвестиционных проектов При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:
1. Роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования

2. Переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники

3. Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные
  

Теплоснабжение
 

           Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и уменьшения потерь тепла  в тепловых сетях  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции , переводу на природный газ и строительство новых котельных, а так же замене тепловых сетей.                                                                                                  С развитием уровня газификации изменится структура в топливном  балансе поселения в сторону  увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива. Анализ современного состояния теплообеспеченности населения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:
 применение газа на всех источниках теплоснабжения , как более дешевого и экологического вида топлива.

Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов

Применение для реконструкции тепловых сетей прокладку труб повышенной надежности. 

 Газоснабжение
Проектные решения.

      Проектными решениями сохраняются направления использования газа при этом значительно увеличивается доля его использования.

Новое строительство включает усадебную застройку, а также социально значимые объекты.

Обеспечение газом новых жилых районов застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления подключаемых к существующим ШРП.
                Годовые расходы газа на существующий и проектируемый фонд
                                                                                                                                                                 Таблица №7
	Потребители
	Расчет
	Годовой расход
	

	Бытовые нужды населения
	670 умн. 300 м3/год
	201000тыс м3/год
	37500м3/час.

	Предприятия соцкультбыта
ИТОГО:
	Расходы определяются по мере реализации

инвестиционных программ, на стадии проектирования
	целевых и



	
	
	  201000 тыс.м.3/год
	   37500 м3/час.


Распределение газа по населению осуществляется по 3-х ступенчатой системе высокое, среднее (0,3 Мпа) низкое (до0,005 Мпа) Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП) Всего в поселении насчитывается  2 ГРП.                В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:
-строительство ШРП для проектируемых газовых котельных

-осуществить  строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое  с КПД >90%
поэтапная перекладка ветхих газопроводов  с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб.
поэтапный переход на использование сетевого газа объектов потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ)

развитие системы газоснабжения  следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и район 
 Санитарная очистка территории
 Проектом  Генерального плана  предлагается ликвидация несанкционированных свалок  и устройство мусороперегрузочных станций с рекомендуемой санитарно-защитной зоной 300 м.  Необходимо осуществлять постоянный контроль над состоянием  почво-грунтов непосредственно на территории создаваемого участка компостирования, а так же прилегающих к ней территорий с целью предотвращения загрязнения окружающей среды. К отходам образующимся на территории ФАПов в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования к сбору , хранению, транспортированию . Наиболее опасные  отходы  класса АиБ должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию. К сельскохозяйственным отходам относятся  органические отходы животноводства и полеводства, удобрения. Для  захоронения биологических отходов  отведены специальные места , которые должны иметь несколько биотермических ям. На территории  поселения для захоронения животных  имеется  скотомогильник. Генеральным планом   предлагается  механизированная система сбора и вывоза мусора  по утвержденному графику .Отходы транспортируются на полигон ТБО .
Проектные решения

 Разработать генеральные схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории поселения. Уборка и очистка территории от  ТБО. Обустройство мест сбора мусора. Закрыть несанкционированные свалки
           Уборка  территории от мусора, снега, мытье усовершенствованных покрытий
На территории поселения в населенных пуктах необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку  усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку с последующим вывозом отходов. Грейдирование грунтовых дорог.
Зимняя уборка предусматривает чистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на обочинах проезжей части, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

5. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

 В рамках Программы  предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств областного и местного бюджетов, средств  внебюджетных источников.
Организационно-финансовый механизм Программы  долевое финансирование строительства и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов  субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных  средств.
Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.
6. СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

         Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Коньшинского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых услуг.

         Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования

        Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю.

        Обеспечить более рациональное использование ресурсов

        Улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территории

        создать предпосылки для поступления средств инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

7. УПРАВЛЕНИЕ  ПРОГРАММОЙ

       Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

        Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм  мониторинга и внесения  изменений в Программу.

        Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

                - система ответственности по основным направлениям реализации программы

               - система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы

         Основным принципом реализации программы является принцип  сбалансированности интересов муниципального образования «Коньшинское сельское поселение», предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

             Система ответственности
           Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования «Коньшинское сельское поселение»

            Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования  «Коньшинское сельское поселение» в рамках своих полномочий.

            В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители коммунального комплекса.

